**南京财经大学采购询价单**

**（采购编号： NCXJ20171108-货物335）**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人发出询价时间：17年11月10日 | 供应商报价时间： 年 月 日 |
| 采购人全称 | 南京财经大学 | 供应商全称 | 　 |
| 采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路3号 | 供应商详细地址 | 　 |
| 经办人 | 刘老师 | 联系方式 | 电话：86718575，传真：86718579 | 联系人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 名称 | 规格、型号及主要性能要求 | 参考品牌/附图 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 响应品牌、型号及参数 | 质保承诺 | 备注 |
| 数显集成多功能加热搅拌器 | 详见附件 |  | 套 | 24 |  |  |  |  | 含安装；质保1年 |
| 总报价：人民币(大写) 元 ￥ |
| **其他说明:**1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“响应品牌、型号及参数”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供质保承诺。6、报价截止日期：此报价单加盖公章后，请于**2017年11月14日上午10时**前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。7、交付使用时间：**合同签订后7个工作日内**。8、交货地点：南京财经大学仙林校区。9、送货联系人：彭老师，电话：86718523，13951913733。 |

**附件： 数显集成多功能加热搅拌器具体配置和技术参数**

**仪器的具体配置：**

1、每套数显集成多功能加热搅拌器包含磁力搅拌器，机械搅拌器，电热套，水浴锅，油浴锅和数显温度控制装置各一。

2、仪器装置能集磁力加热搅拌器和电动搅拌器功能于一身，具有加热装置无明火，水浴、油浴可控制温度，数显控温等功能。

3、配套的电热套，水浴锅和油浴锅要求既能和多功能搅拌器配套使用，亦可以单独使用。

**参考品牌： 常州国华、常州国宇、上海司乐**

**技术参数：**

1. 磁力搅拌和机械搅拌器技术参数：

调速范围： 磁力搅拌：启动～1400r/min 电动搅拌：启动～2500r/min

控温范围： 室温～300℃

温控精度： 小于±1℃

搅拌功率： 磁力搅拌：50W 电动搅拌：100W

工作电源: AC220V/50Hz

1. 电热套

适用范围： 适用50mL～250mL圆底烧瓶和四口烧瓶，也适用500mL以下烧杯加热.

外型尺寸： 底座平，无突起。连接磁力搅拌器可感应，电热套高度不超过8cm。

加热功率： ～250W

工作电源: AC220V/50Hz

1. 水浴锅和油浴锅

口径： 水浴锅：18～20cm 油浴锅:16～18cm

高度： ～10cm

材质： 不锈钢

加热功率： 600～800W

工作电源: AC220V/50Hz